**泰州市少年宫录音棚系统采购需求表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 推荐品牌 | 型号、规格、配置 | 单位 | 数量 |
| 声卡 | YAMAHA、Roland、Apollo | YAMAHA：  24bit/96kHz精度USB2.0音频接口  8路输入8路输出，8个话放均带48v幻相供电  2对Adat光纤输入输出接口  Roland：  USB2.0音频接口  16路输入10路输出，带12个话放  卡侬监听输出  Apollo：  2\*6USB3，24bit/192kHz音频转换  2个高级话筒/线路前置放大器；2线路输出  通过光纤接口可8通道附加数字输出 | 台 | 1 |
| 话筒 | Lauten Audio、  铁三角、AKG、森海塞尔 | 指向：全向、宽心型、心型、超心型、八字型  音频带宽：20-20000Hz  等效噪声电平：6dB-A  灵敏度：23mV/Pa  信噪比：88dB-A  前置衰减器：-6、-12、-18dB  阻抗：200 Ohms | 只 | 2 |
| 监听音箱 | Adam audio、YAMAHA、JBL | 7寸白盆AB对比有源监听 | 台 | 2 |
| 监听控制器 |  | 独立控制3组输入，2组1/4”平衡输入口和1个3.5mm前面板；2x监听音箱输出，可单独监听或A/B切换进行比较 | 台 | 1 |
| 耳机放大器 |  | 八路耳放 | 台 | 1 |
| 监听耳机 | Sony、AKG、铁三角 | Sony：MDR-7506  AKG：K701  铁三角：M50X | 个 | 5 |
| 防喷罩 |  |  | 只 | 4 |
| 话筒架 |  |  | 只 | 2 |
| 音箱支架 |  |  | 个 | 2 |
| 录音棚工作台 |  |  | 张 | 1 |
| 人工费、线材、辅材等 |  |  | 批 | 1 |