海陵区朱庄幼儿园智能化改造项目清单及招标参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备品牌、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 网络部分 |
| 1 | 核心交换机锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H 交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 锐捷RG-ESS-1000 | 1 | 台 | 已有，安装调试 |
| 3 | 锐捷RG-WS6008 | 1 | 台 | 已有，安装调试 |
| 4 | 锐捷RG-1920-24GT4SFP12GF-H | 1 | 台 | 已有，安装调试 |
| 5 | 锐捷RG-2928G-E V3 | 1 | 台 | 已有，安装调试 |
| 6 | 锐捷AP730 | 3 | 台 | 已有，安装调试 |
| 7 | 锐捷RG-1BS1260 | 8 | 台 | 已有，安装调试 |
| 8 | 锐捷AP130 | 25 | 台 | 已有，安装调试 |
| 9 | 网线 | 1 | 箱 |  |
| 广播部分 |
| 10 | 功放EVA-PA1480 | 1 | 台 |  |
| 11 | 壁挂音柱EVA-5100 | 4 | 只 |  |
| 12 | 无线话筒EVA-8842 | 1 | 套 |  |
| 13 | 辅材 | 1 | 批 |  |

招标参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格 |
| 1 | 核心交换机 | 1.100/1000Mbps SFP光口28，复用的10/100/1000Mbps电口8，固化1G/10G SFP+光接口4个, 支持全端口100%线速转发。设备可提供2个扩展槽2.容量6.8Tbps，包转发性能380Mpps， 要求所投设备MAC地址64K，ARP表项20K，FIB表项12K.3.多虚一虚拟化功能，两台设备能协同工作，能将两台跨楼宇物理核心设备虚拟成一台交换机，统一管理，统一转发数据。 |
| 10 | 功放EVA-PA1480 | ★额定功率：480W◆前置、功放、分区三合一。★2个话筒入口、3个辅助线路入口。◆备有链接出口，便于扩接另一台功放。◆有优先（默音）功能，便于强插紧急广播。★独立的5分区选择器每个分区独立调音量，输出短路保护及报警。★带U盘播放功能，即插即播。◆5单位LED电平表，红灯失真指示、失真告警。◆110V、70V定压双输出和4-16Ω定阻输出。◆短路保护，过热保护，过压保护，防大电流冲击。◆带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。◆总音量和各输入通道独立音量控制，高低音控制。◆频率响应：80HZ-18KHZ◆输入灵敏度：线路250mV,话筒2 mV◆失真度：＜1%◆重量：21KG★要求厂家提供产品CCC认证、FCC认证、CE认证、ROHS认证★厂家具有ISO9001：2015、ISO14001：2015、BS OHSAS 18001:2007认证。★所提供设备厂家应该具有有效期内的国家高新技术认证证书。 |
| 11 | 壁挂音柱EVA-5100 | ◆全天候豪华型音柱采用全频防水喇叭，专业防水防潮设计。◆声音清晰明亮，对人声、音乐都有还原真实的放大特性。★铝镁合金材料外壳，全铝面罩永不生锈。★额定功率： 100W、峰值功率：200W◆灵敏度： 101dB◆频率响应： 70HZ-16KHz◆输入电压： 70/110V◆尺寸： 235\*165\*855mm★扬声器单元： 3\*6.5"+2\*高音◆重量： 13KG◆配备可调节多种角度支架，安装方便。◆安装方式： 壁挂式。★具有IP66六级防水防尘认证。适用于超市、学校、车站大厅、体育馆、工厂车间等。 |
| 12 | 无线话筒EVA-8842 | 发射机★频率范围 700-800MHz,U段传输★可调信道数 128+128◆频率稳定性 ±10ppm◆调制方式 FM◆射频功率 ≥10mW◆音频频响 40~18000Hz◆失真度 ≤0.5%◆电池规格 2×1.5V AA Size◆续用时间 8~15小时★与接收机红外自动对频，左右手咪能互换 接收机★U段传输，带双手持无线话筒 ◆锁频方式 中央处理控制器；相位锁定频率合成技术，◆接收机：自动选讯、频点可调，灵敏度：3MW（信噪比52DB）★大屏幕动态液晶，可动态显示AF,RH电平，I,II切换；接收两个发射器的信号.★信道选择可达128+128个，根据工作环境自由选择 |
| 13 | 辅材 | 网络跳线、PVC线管、破路（新起医务室，传达室）、设备调试费、4个音柱支架、广播用线材、人工 |