**城东小学春晖校区音乐教室学凳采购需求**

1.规格：六面体结构，表面光滑。竖高、侧高、平高为410mm×300mm×250mm（正负允许偏离5mm）。

2.材质：E1级优质细密板材，厚度为：12mm，各面的连接处贴宽度为23mm厚度为2mm的直角软质PVC封边条。内置日字型镀锌钢架，钢架管为：尺寸25\*25\*0.8mm（甲醛检测达标）。

3.要求：各面的角采用25\*25mm龄合型软质防滑八角保护扣。
4.颜色：红、绿、蓝三色。

5.数量：50张

