学校报告厅、风雨操场等大跨度

既有建筑安全隐患检查表

学校（盖章）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查要素 | 检查情况 |
| 1 | 房屋支撑系统是否明显缺失。 |  |
| 2 | 承重钢构件自身是否出现明显弯曲变形状况。 |  |
| 3 | 钢结构构件是否出现明显裂纹、锈蚀、表面涂装脱落状况。 |  |
| 4 | 钢结构构件或连接件焊缝、螺栓、柳接是否有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏情况。 |  |
| 5 | 钢构件是否发生明显的挠曲、倾斜、顶位移等状况。 |  |
| 6 | 网架螺栓球节点螺栓是否出现断裂、锥头或封板裂纹、套筒松动和节点锈蚀等状况。 |  |
| 7 | 楼面是否违规堆放过重载荷。 |  |
| 8 | 屋顶是否采用平屋顶或坡屋顶形式。 |  |
| 9 | 屋面保温层是否完好，是否出现漏水状况，是否堆放杂物。 |  |
| 10 | 屋面天沟是否出现锈蚀的状况。 |  |

检查人： 检查时间：