|  |
| --- |
| 城东小学鼓楼校区机房改造（投标人需现场勘查了解实际施工情况，采购需求如有遗漏请在投标文件中列出） |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 交换机 | 华为 | S1720-28GWR-4P 24口 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 安普(AMP)\TCL\中国普天 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 3 |  |  |
| 3 | BV4mm²电源线 | 国标 | 导体结构：单根实心结构导体材质：铜绝缘材料：聚氯乙烯 | 米 | 400 |  |  |
| 4 | 接线板 | 公牛 | 3眼插孔\*4 | 只 | 17 |  |  |
| 5 | 其他辅助材料及人工等 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |

|  |
| --- |
| 城东小学经东校区机房改造（投标人需现场勘查了解实际施工情况，采购需求如有遗漏请在投标文件中列出） |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 1.2米机柜 | 图腾 | 1200\*600\*600 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 48口交换机 | 华为 | S1720-52GWR-4P 48口 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 24口交换机 | 华为 | S1720-28GWR-4P 24口 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | BV4mm²电源线 |  | 导体结构：单根实心结构导体材质：铜绝缘材料：聚氯乙烯 | 米 | 400 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 安普(AMP)\TCL\中国普天 |  | 箱 | 3 |  |  |
| 6 | 接线板 | 公牛 | 3眼插孔\*4 | 只 | 16 |  |  |
| 7 | 其他辅助材料及人工等 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |